**Техническая спецификация**

Наименование: Аккумуляторная батарея DCN-WLIION-D

Количество: 25 (двадцать пять) штук

Место поставки: г. Астана, район «Есиль», ул. Д. Кунаева, дом 8, блок «Б», каб 2606

**Технические характеристики:**

Аккумуляторная батарея DCN-WLIION-D - источник питания беспроводных дискуссионных пультов Bosch DCN-WDCS-D, должна иметь встроенный микропроцессор, контролирующий ток заряда и препятствующий перегрузке

Тип: ионно-литиевая батарея большой емкости, способная обеспечивать 20 часов нормальной работы пульта после полной зарядки.

Полная зарядка батареи DCN-WLIION из полностью разряженного состояния не должна занимать более 3 часов.

**Батарея должна соответствовать следующим характеристикам:**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение на выходе | 7,2 В пост. тока |
| Емкость | 4800 мА/ч |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | 61,5 x 136 x 22 мм |
| Вес | 215 г. |